Pokud je požadováno přemístnění materiálu ze zdrojové stanice do cílové stanice, vozík si materiál vyzvedne ze zdrojové stanice do 1 minuty.

Pokud se vyzvednutí materiálu nestihne, materiálu se nastavuje prioritní vlastnost.

Každý materiál s prioritní vlastností musí být vyzvednutý vozíkem do 1 minuty od nastavení prioritního požadavku.

Pokud se materiál s prioritní vlastností nevyzvedne, bude vyvolána výjimka X11.

Pokud vozík vyzvedává materiál s prioritní vlastností, přepíná se do režimu pouze-vykládá.

Vozík v režimu pouze-vykládá zůstává, dokud nevyloží všechen materiál s prioritní vlastností.

Vozík v režimu pouze-vykládá, během své jízdy může pouze vykládat další materiály v cílových stanicích.

Pokud není v režimu pouze-vykládá, může během své jízdy vyzvedávat i vykládat v stanicích.

V jedné stanici může vozík vyzvedávat nebo vyložit jeden i více materiálů.

Pořadí vyzvednutí materiálů nesouvisí s pořadím vytváření požadavků.

Vozík nevyzvedává materiál, pokud jsou všechny jeho sloty obsazené nebo by jeho vyzvednutím byla překročena maximální nosnost.